ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 марта 2009 года N 304-р

Об утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях и пожарной безопасности" и осуществления оценки
соответствия)

В соответствии со статьей 7 Федерального закона "О техническом регулировании" и в целях реализации Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" утвердить прилагаемый перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 10 марта 2009 года
N 304-р

ПЕРЕЧЕНЬ
национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия 

Подтверждаемые требования технического регламента 	Обозначение и наименование национального стандарта 	

Классификация веществ и материалов по пожарной опасности, за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов
	
1.	Горючесть веществ и материалов 	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"
	
2.	Методы испытаний на горючесть веществ и материалов 	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)  
"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"
	
		ГОСТ 21793-76 (ИСО 4589-84) 
"Система стандартов безопасности труда.  Пластмассы. Метод определения кислородного индекса"
	
		ГОСТ 28157-89 
"Пластмассы. Методы определения стойкости к горению"
	
		ГОСТ 25779-80 
"Игрушки. Общие требования к безопасности и методы контроля"
	
		ГОСТ 25076-81
"Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств. Метод определения огнеопасности"
	
3.	Температура воспламенения паров легковоспламеняющихся и особо опасных легковоспламеняющихся жидкостей 
	ГОСТ 12.1.044-89  (ИСО 4589-84)
"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" 	

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности
	
4.	Горючесть строительных материалов 	ГОСТ 30244-94     
"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"
	
5.	Воспламеняемость горючих строительных материалов 	ГОСТ 30402-96      
"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"
	
6.	Скорость распространения пламени по поверхности горючих строительных материалов 	ГОСТ Р 51032-97  
"Материалы строительные. 
Метод испытания на распространение пламени"
	
7.	Дымообразующая способность и токсичность продуктов горения горючих строительных материалов 	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) 
"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"  
	
8.	Воспламеняемость текстильных и кожевенных  материалов 	ГОСТ Р 50810-95 
"Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация"
	
9.	Классификация строительных, текстильных 
и кожевенных  материалов 
по распространению пламени (с использованием значения индекса распространения пламени (I))
	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"
	
10.	Методы испытаний по определению классификационных показателей пожарной опасности строительных, текстильных и кожевенных материалов 	ГОСТ 30244-94    
"Материалы строительные. Метод испытания на горючесть" 

ГОСТ 30402-96      
"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"
     	
		ГОСТ Р 51032-97  
"Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени"
	
		ГОСТ Р 50810-95 
"Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация"
	
		ГОСТ Р 52272-2004  "Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые напольные. Воспламеняемость. Метод определения и классификация"
	
		ГОСТ Р ИСО 6942-2007
"ССБТ. Одежда для защиты от тепла и огня. Методы оценки материалов и пакетов материалов, подвергаемых воздействию источника теплового излучения"
	
		ГОСТ Р ИСО 9151-2007 
"ССБТ. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод определения теплопередачи при воздействии пламени"
	
		ГОСТ Р ИСО 15025 -2007 
"ССБТ. Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени" 	

Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред
	
11.	Показатели для оценки пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и методы их определения 	ГОСТ Р 51330.2-99 
(МЭК 60079-1А-75) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка". Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора"
	
		ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения"
	
		ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) "Электрооборудование взрывозащищенное. 
Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам"
	
		ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96) "Электрооборудование взрывозащищенное. 
Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования"
	
		ГОСТ Р МЭК 60065-2002 "Аудио-видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности"
	
		ГОСТ 30402-96      
"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"
	
		ГОСТ Р 51032 - 97  
"Материалы строительные. Методы испытаний на распространение пламени"
	
		ГОСТ 12.1.041-83
"Пожаровзрывобезопасность горючих пылей"       
	
		ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) 
"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"
	
		ГОСТ 12.3.047-98
"Система стандартов безопасности труда.  Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля" 
	
		ГОСТ 511-81* 
"Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа" 	

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон
	
12.	Методы определения классификационных показателей пожароопасной зоны 	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" 	

Классификация пожарозащищенного электрооборудования
	
13.
	Методы определения степени защиты оболочки пожарозащищенного электрооборудования 	ГОСТ 14254-96  (МЭК 529-89)
"Степени защиты, обеспечиваемые оболочками    (Код IP)" 	

Классификация взрывозащищенного электрооборудования
	
14.	Методы испытания взрывозащищенного электрооборудования на принадлежность к соответствующему уровню, виду, группе (подгруппе), 	ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98)
"Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка"
	
	температурному классу 	ГОСТ Р 51330.3-99  
"Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением "р"
	
		ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75)
"Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения"
	
		ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97)
"Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки "q"
	
		ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95)
"Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки "о"
	
		ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам"
	
		ГОСТ Р 51330.15-99 (МЭК 60079-16-90) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы"
	
		ГОСТ Р 51330.18-99 (МЭК 60079-19-93) "Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. 
Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ)" 	

Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград
	
15.	Стандартные испытания по определению пределов огнестойкости строительных конструкций 	ГОСТ 30247.0-94  
"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"
	
		ГОСТ 30247.1-94  
"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"
	
16.	Методы определения пределов огнестойкости строительных конструкций и признаков предельных состояний 	ГОСТ 30247.0-94  
"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования
	
		ГОСТ 30247.1-94  
"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"
	
		ГОСТ 30247.2-97  
"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота" 	

Пожарные сигнализация, связь и оповещение
	
17.	Пожарные сигнализация, связь и оповещение 	ГОСТ Р  12.4.026-2001
"ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний"
	
		ГОСТ Р 50898-96  
"Извещатели пожарные. Огневые испытания"
	
		ГОСТ 22522-91  
"Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие технические условия"
	
		ГОСТ Р 51089-97 
"Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ  27990-88  
"Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования"
	
		ГОСТ  26342-84  
"Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры"
	
		ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)" 	

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесение в нее) источников зажигания
	
18.	Быстродействующие средства защитного отключения электроустановок 	ГОСТ Р 50807-95 
"Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ Р 51326.1-99 
"Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ Р 51327.1-99 
"Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ 9098-78  
"Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия"
	
		ГОСТ 17242-86  
"Предохранители плавкие силовые низковольтные. Общие технические условия"
	
		ГОСТ Р 50339.3-92  
"Низковольтные плавкие предохранители. Часть 3. Дополнительные требования к плавким предохранителям бытового и аналогичного назначения"
	
		ГОСТ Р 50345-99  
"Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения"
	
		ГОСТ Р 51628-2000  
"Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия"
	
19.	Безопасная температура нагрева веществ, материалов и поверхностей, контактирующих с горючей средой 	ГОСТ 12.2.006-87  
"Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ 27570.0-87 (МЭК-335-1-76)
"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" 
	
		ГОСТ Р МЭК 335-1-94  
"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ Р МЭК 60950-2002
"Безопасность оборудования информационных технологий" 
	
		ГОСТ Р МЭК 60065-2002. 
"Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности"
	
20.	Способы и устройства ограничения энергии искрового разряда, ее безопасные значения 	ГОСТ 22782.5-78 
"Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ Р 52274-2004  
"Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний" 	

Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
	
21.	Нормируемый предел огнестойкости строительных конструкций в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов 	ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5052-93) "Электроустановки зданий. 
Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки" 	

Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий,  сооружений, строений и пожарных отсеков
	
22.	Методики проведения стандартных испытаний по определению пределов огнестойкости и классов пожарной опасности строительных конструкций
	ГОСТ 30247.0-94 
"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"

ГОСТ 30247.1-94  
"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"
     	
		ГОСТ 30247.2-97  
"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота"
	
		ГОСТ 30247.3-2002 
"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов"
	
		ГОСТ 30403-96  
"Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности"
	
		ГОСТ 31251-2003  
"Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны" 	

Требования к огнетушителям
	
23.	Технические характеристики переносных и передвижных огнетушителей 	ГОСТ Р 51057-2001 
"Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний"
	
		ГОСТ Р 51017-97 
"Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний" 	

Требования к пожарным кранам
	
24.	Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов. Их укомплектованность 	ГОСТ Р 51844-2001 
"Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" 	

Требования к пожарным автомобилям
	
25.	Требования к конструкции, техническим характеристикам и иным параметрам пожарных автомобилей 	ГОСТ Р 12.2.144-2005  
"Система стандартов безопасности труда. Автомобили пожарные. Требования безопасности. Методы испытаний"
	
		ГОСТ Р 52284-2004  
"Автолестницы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" 	

Требования к пожарным мотопомпам
	
26.	Требования к конструкции, техническим характеристикам и иным параметрам пожарных 	ГОСТ 8554-89 
"Техника пожарная. Мотопомпы. Приемка и методы испытаний"
	
	мотопомп 	ГОСТ 4.331-85 
"Система показателей качества продукции. Мотопомпы пожарные. Номенклатура показателей" 	

Требования к автоматическим установкам водяного и пенного пожаротушения
	
27.	Требования к автоматическим установкам водяного и пенного пожаротушения 	ГОСТ Р 50680-94 
"Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний"
	
		ГОСТ Р 50800-95 
"Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний"
	
		ГОСТ Р 51043-2002 
"Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оросители. Общие технические требования. Методы испытаний"
	
		ГОСТ Р 51052-2002 
"Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний"
	
		ГОСТ Р 51737-2001 
"Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Муфты трубопроводные разъемные. Общие технические требования. Методы испытаний"
	
		ГОСТ Р 51114-97 
"Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний" 	

Требования к автоматическим установкам газового пожаротушения
	
28.	Требования к автоматическим установкам газового пожаротушения 	ГОСТ Р  50969-96 
"Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний" 	

Требования к автоматическим установкам порошкового пожаротушения
	
29.	Требования к автоматическим установкам порошкового пожаротушения 	ГОСТ Р  51091-97 
"Установки порошкового пожаротушения автоматические. Типы и основные параметры" 	

Требования к автоматическим установкам аэрозольного пожаротушения
	
30.	Требования к автоматическим установкам аэрозольного пожаротушения 	ГОСТ Р 51046-97 
"Техника пожарная. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Типы и основные параметры" 	

Требования к средствам индивидуальной защиты
	
31.	Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре 	ГОСТ 6755-88  
"Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия"
	
		ГОСТ 7040-93 
"Пояс пожарный спасательный. Технические условия"
	
		ГОСТ 7041-71  
"Карабин пожарный. Технические условия"
	
		ГОСТ Р ИСО 6941-99 
"ССБТ. Материалы текстильные для средств индивидуальной защиты. Метод определения способности распространения пламени на вертикально ориентированных пробах" 	

Требования к пожарному инструменту
	
32.	Пожарный инструмент 
(механизированный и немеханизированный)	ГОСТ Р 50982-2003  
"Техника пожарная. Инструмент для проведения специальных работ на пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний"	

Требования к пожарным гидрантам и колонкам
	
33.	Общие требования к пожарным гидрантам и колонкам 	ГОСТ 8220-85 
"Гидранты пожарные подземные. Технические условия"
	
		ГОСТ 7499-71*
"Колонка пожарная. Технические условия" 	

Требования к пожарным рукавам и соединительным головкам
	
34.	Прочностные и эксплуатационные характеристики пожарных рукавов и соединительных головок. Соответствие их технических параметров используемому пожарному гидравлическому оборудованию 	ГОСТ Р 51049-2008    
"Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний"

ГОСТ 30135-94  
"Каркасы тканевязаные для пожарных рукавов. Общие технические условия"
     	
		ГОСТ 28352-89  
"Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры"
	
		ГОСТ 14286-69*  
"Ключи для пожарной соединительной арматуры. Технические условия" 	

Требования к пожарным стволам, пеногенераторам и пеносмесителям
	
35.	Требования к пожарным стволам 	ГОСТ Р 51115-97  
"Техника пожарная. Стволы пожарные лафетные комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний"
	
		ГОСТ 9923-80*  
"Ствол пожарный ручной. Технические условия"
	
36.	Требования к пеногенераторам 	ГОСТ Р 50409-92  
"Генераторы пены средней кратности. Технические условия"
	
37.	Требования к пеносмесителям 	ГОСТ Р 50408-92  
"Пеносмесители. Технические условия" 	

Требования к пожарным рукавным водосборникам и пожарным рукавным разветвлениям
	
38.	Требования к пожарным рукавным водосборникам 	ГОСТ 14279-79*  
"Водосборник рукавный. Технические условия"
	
39.	Требования к пожарным рукавным разветвлениям 	ГОСТ Р 50400-92  
"Разветвления рукавные. Технические условия" 	

Требования к пожарным гидроэлеваторам и пожарным всасывающим сеткам
	
40.	Требования к пожарным гидроэлеваторам 	ГОСТ Р 50398-92 
"Гидроэлеватор пожарный. Технические условия"
	
41.	Требования к пожарным всасывающим сеткам 	ГОСТ Р 50401-92 
"Сетки всасывающие. Технические условия" 	

Требования пожарной безопасности к применению текстильных и кожевенных материалов, к информации об их пожарной опасности
	
42.	Методы определения классификационных признаков устойчивости материалов специальной защитной одежды к воздействию открытого пламени 	ГОСТ Р ИСО 6942-2007   
"Одежда для защиты от тепла и огня. Методы оценки материалов и пакетов материалов, подвергаемых воздействию источника теплового излучения"
	
		ГОСТ Р ИСО 9151-2007  
"Одежда для защиты от тепла и пламени. Метод определения теплопередачи при воздействии пламени"
	
		ГОСТ Р ИСО 9185-2007  
"Одежда специальная защитная. Метод оценки стойкости к  выплеску расплавленного металла"
	
		ГОСТ Р 12.4.200-99  
"Система стандартов безопасности труда.  Одежда специальная для защиты от тепла и огня. Метод испытаний при ограниченном распространении пламени"
	
		ГОСТ Р 15025-2007   
"Одежда специальная для защиты от тепла и пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени"	

Требования к информации о пожарной безопасности  средств огнезащиты
	
43.	Технические показатели средств огнезащиты, характеризующие область их применения, пожарную опасность, способ подготовки поверхности, виды и марки грунтов, способ нанесения на защищаемую поверхность, условия сушки, огнезащитную эффективность этих средств, способ защиты от неблагоприятных климатических воздействий, условия и срок эксплуатации огнезащитных покрытий. Меры безопасности при проведении огнезащитных работ  	ГОСТ 16363-98 
"Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств" 	

Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции
	
44.	Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции исходя из ее конструктивных особенностей и области применения 	ГОСТ 28157-89 
"Пластмассы. Методы определения стойкости к горению"

ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003 
"Испытания на пожарную опасность. Часть 1-1. Руководство по оценке пожарной опасности электротехнических изделий. Основные положения"
	
		ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) "Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой"
	
		ГОСТ 27484-87  
"Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытание горелкой с игольчатым пламенем"
	
		ГОСТ 27924-88  
"Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов"
	
		ГОСТ 28779-90  
"Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания"
	
		ГОСТ 28913-91 
"Методы испытаний по оценке восприимчивости к зажиганию под воздействием тепловых источников в виде проволок, раскаленных электрическим током"
	
		ГОСТ 10345.1-78  
"Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения стойкости к действию электрической дуги малого тока высокого напряжения"
	
		ГОСТ 27712-88  
"Пластики слоистые листовые. Метод ускоренного испытания на нагревостойкость"
	
		ГОСТ 27473-87  (МЭК 112-79)
"Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной среде"
	
		ГОСТ Р МЭК 60335-2-24-2001 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к холодильным приборам, мороженицам и устройствам для производства льда и методы испытаний"
	
		ГОСТ Р МЭК 335-1-94 
"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76)
"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ 50829-95 
"Безопасность радиостанций и радиоэлектронной аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ Р 51326.1-99
"Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытания"
	
		ГОСТ Р 51327.1-99
"Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытания"
	
		ГОСТ Р 52274-2004
"Электростатическая искробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ Р МЭК 335-2-14-96 
"Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к кухонным машинам и методы испытаний"
	
		ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 
"Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84)
"Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов"
	
		ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81)
"Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания"
	
		ГОСТ 20.57.406-81 
"Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний"
	
		ГОСТ Р 51325.1-99
"Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ 12.2.007.14-75 
"Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности"
	
		ГОСТ Р МЭК 60331-11-2003 
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия племени. Сохранение работоспособности. Часть 11. Испытательное оборудование. Воздействие пламени температурой не менее 750° С"
	
		ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003 
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ"
	
		ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003 
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 23. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели электрические для передачи данных"
	
		ГОСТ Р МЭК 60331-25-2003 
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 25. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели оптические"
	
		ГОСТ Р МЭК 60332-1-1-2007
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Испытательное оборудование"
	
		ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов"
	
		ГОСТ Р МЭК 60332-1-3-2007 
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-3. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания на образование горящих капелек/частиц"
	
		ГОСТ Р МЭК 60332-3-10-2005 
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-10. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Испытательная установка"
	
		ГОСТ Р МЭК 60332-3-21-2005 
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А F/R"
	
		ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А"
	
		ГОСТ Р МЭК 60332-3-23-2005 
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория В"
	
		ГОСТ Р МЭК 60332-3-24-2005
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-24. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория С"
	
		ГОСТ Р МЭК 60332-3-25-2005
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-25. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория D"
	
		ГОСТ Р МЭК 60754-1-99 
"Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот"
	
		ГОСТ Р МЭК 60754-2-99 
"Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением рН и удельной проводимости"
	
		ГОСТ Р МЭК 61034-1-2005 
"Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 1. Испытательное оборудование"
	
		ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 
"Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему"
	
		ГОСТ Р МЭК 60332-2-1-2007
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-1. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Испытательное оборудование"
	
		ГОСТ Р МЭК 60332-2-2-2007
"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 2-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля небольших размеров. Проведение испытания диффузионным пламенем"
	
		ГОСТ 10456-80 
"Пластмассы. Метод определения поведения пластмасс при контакте с раскаленным стержнем"
	
		ГОСТ 22782.5-78* (СТ СЭВ 3143-81) 
"Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний"
	
		ГОСТ 27710-88 (СТ СЭВ 4127-83)
"Материалы электроизоляционные. Общие требования к методу испытания на нагревостойкость"
	
		ГОСТ 28257-89 
"Пластмассы. 
Термогравиметрический анализ 
полимеров. Метод сканирования по температуре"
	
		ГОСТ Р 12.2.143-2002 
"Система стандартов безопасности труда.  Системы 
фотолюминесцентные 
эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы 
контроля"
	
		ГОСТ Р 12.3.047-98 
"Система стандартов безопасности труда.  Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля"
	
		ГОСТ Р 51330.2-99 
(МЭК 60079-1А-75)
"Электрооборудование 
взрывозащищенное. Часть 1. 
Взрывозащита вида 
"взрывонепроницаемая оболочка". Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального 
зазора"
	
		ГОСТ Р 51330.5-99 
(МЭК 60079-4-75)
"Электрооборудование 
взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры 
самовоспламенения"
	
		ГОСТ Р 51330.11-99
(МЭК 60079-12-78)
"Электрооборудование 
взрывозащищенное. Часть 12. 
Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным 
экспериментальным максимальным зазорам и минимальным 
воспламеняющим токам" 	

Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный электронный
текст НТЦ "Система"